**U-LIGHT**

**la lampada fonoassorbente che coniuga qualità luminosa e comfort acustico**

Realizzata in alluminio con fonte LED integrata dimmerabile, la collezione **U-Light** si distingue per il design minimal e leggero che ne fa un duttile strumento per installazioni scenografiche. Oltre alla versione a parete, è applicabile a soffitto o in sospensione ed è disponibile in due colori - marrone ruggine e grigio antracite - e in quattro diverse misure (90-120-160-180 cm) con cui creare infinite combinazioni.

La nuova versione di **U-Light** è dotata di un **pannello fonoassorbente** che garantisce la riduzione del riverbero ambientale. Una soluzione perfetta per unire qualità della luce e comfort acustico. Il pannello fonoassorbente in PET - *un polietilene leggero, resistente e malleabile* - applicato a **U-Light** è in grado di assorbire facilmente le frequenze alte e medie tipiche degli ambienti pubblici, grazie ad uno spessore di 25 mm, un fattore di fonoassorbenza di circa 0.6, una capacità di reazione al fuoco Classe B-S1, d0 in conformità alla norma EN13501. La funzione di smorzamento del rumore è integrata per offrire non solo prestazioni di assorbimento del rumore ottimali, ma anche per essere un elemento decorativo adatto a uffici, hall, ristoranti o zone d'attesa.

[www.axolight.it](http://www.axolight.it)